Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э.Баумана

Дополнение к Техническому заданию

"Локальная безадаптерная сеть"

по курсу "Сетевые технологии"

Утверждаю

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Галкин В.А.

"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011.

Исполнители:

Богницкая А.П.

студент группы ИУ5-74

Бурашников Г.В.

студент группы ИУ5-79

Жуков Р.В.

студент группы ИУ5-79

Москва 2011 г.

В связи с невозможностью разрабатывать программный продукт с использованием физических кабелей, соединённых через интерфейс RS232C, для построения направленного кольца из N ПЭВМ и отсутствия 3 ПЭВМ для отладки, прошу разрешить нам исправить цель разработки на следующую:

4. Цель разработки:

Разработать протоколы взаимодействия объектов до прикладного уровня локальной сети, состоящей из 2 ПЭВМ, соединенных нульмодемно через интерфейсы RS232C (СОМ1 и СОМ2), и реализующей функции передачи текстов диалога между абонентами. Параметры обмена заданы по умолчанию. Для контроля ошибки использовать циклический код (Х3+X+1).